### Znaleziono drukarki

Ekran Znaleziono drukarki umożliwia wybór drukarki rozpoznanej w sieci lokalnej oraz dostęp do dodatkowych opcji instalacji drukarek podłączonych do sieci, do złącza USB lub do złącza równoległego.

- Zainstaluj wykrytą drukarkę sieciową. Wybierz żądaną drukarkę z listy wszystkich drukarek (lub urządzeń wielofunkcyjnych) wykrytych w sieci lokalnej i kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Szukaj ponownie, aby przeprowadzić kolejne wyszukiwanie drukarek w sieci.
- Pomóż mi znaleźć drukarkę Wybierz tę opcję, jeśli żądanej drukarki nie ma na liście lub jeśli chcesz zainstalować drukarkę podłączoną bezpośrednio do tego komputera kablem USB lub kablem równoległym. W przypadku drukarek sieciowych ta opcja daje dodatkowe możliwości wyszukiwania, np. wyszukiwanie drukarki po adresie IP.

Uwaga: Aby skonfigurować drukarki, które nie znajdują się w sieci lokalnej, zobacz sekcję Dodawanie drukarek w dużych sieciach IP.

Drukarki na liście są identyfikowane za pomocą niżej wymienionych pól. Adres sprzętowy może być najprostszym sposobem identyfikacji drukarki:

Model

Określa model drukarki (na przykład HP LaserJet serii 5000). Wartość Nieznany jest wyświetlana, jeśli nie można zidentyfikować modelu, drukarka jest wyłączona lub nie jest podłączona. W przypadku zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect, jeśli drukarka jest podłączona, lecz nie można jej zidentyfikować, wyświetlana jest następująca wartość:

- Równoległe: Drukarka/ploter Centronics
- USB (jednokierunkowe): Jednokierunkowe urządzenie peryferyjne
- USB (dwukierunkowe): Dwukierunkowe urządzenie peryferyjne

Adres sprzętowy | (nazywany też adresem stacji lub adresem MAC). Jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci lokalnej. W przypadku drukarek HP i zewnętrznych serwerów druku HP Jetdirect o kilku portach drukarki może być dołączany numer portu (Port 1, Port 2, Port 3). Ten adres jest podawany na stronie konfiguracyjnej (testowej) serwera druku.

Adres IP

(Internet Protocol) Jednoznacznie identyfikuje urządzenie w sieci TCP/IP i jest przydzielany przez administratora sieci. Na liście są zamieszczone zarówno adresy IPv4, jak i IPv6. Jeśli drukarka ma kilka adresów, to pojawi się ona pod każdym z nich, co umożliwia wybór używanego interfejsu.

Uwaga: Jeśli serwer druku HP Jetdirect zostanie podłączony do zasilania, a poprawny adres IP nie zostanie skonfigurowany w ciągu 2 minut, to zostanie automatycznie przypisany albo adres auto-IP (169.254.x.x), albo domyślny adres IP (192.0.0.192). Zaleca się zmianę domyślnego adresu IP. Jeśli klika drukarek ma ten sam adres domyślny, to aby zidentyfikować drukarkę, należy sprawdzić adres sprzętowy.

Nazwa hosta IP | Nazwa hosta IP to przyjazna (lub łatwa do rozpoznania) nazwa, której można używać zamiast adresu IP. Można jej używać, jeśli w sieci został skonfigurowany serwer nazw, który przypisuje nazwy hostów do odpowiadających im adresów IP. Jeśli nazwa hosta dla drukarki została przypisana i skonfigurowana (na przykład drukarka1.marketing.com), to do identyfikacji drukarki można używać tej nazwy.

Uwaga: Jeśli wpis w polu jest przycięty, to aby zobaczyć całe pole, należy zwiększyć jego szerokość. Aby zmienić wymiar, należy umieścić kursor na krawędzi nagłówka pola, następnie kliknąć i przeciągnąć.

Instrukcje drukowania strony konfiguracyjnej drukarki można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z drukarką.

Jeśli wybrana drukarka jest zabezpieczona nazwą Community protokołu SNMP lub hasłem serwera Jetdirect, to ukaże się monit o podanie nazwy Community lub hasła.

#### Więcej informacji:

Słownik terminów dotyczących drukowania w sieci